# 关于更换瑶湖校区第三开闭所直流屏蓄电池项目的询价公告{2024}7001

近期在日常巡视检查中发现，第一开闭所直流屏的固定型阀控式铅酸蓄电池因使用年限长等原因，出现老化漏现象，存在较大安全隐患，为保障学校师生用电安全，现急尽快更换第三开闭所直流屏蓄电池。第二开闭所固定型阀控式铅酸蓄电池数量:18节，型号:6-GFM-100(12V100Ah)。欢迎符合项目资格条件的公司参与报价。

一、报名截止时间及材料要求

（一）2025年1月3日上午10点组织有意向单位进行现场勘察，再进行预算报价截至1月6日16点，未进行现场勘察的供应商不得参与报价；

（二）材料要求：供应商提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面加盖单位公章）。

1、企业法人营业执照副本复印件，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；

2、税务登记证及组织机构代码复印件（已办理三证合一无需提供）；

3、银行开户许可证复印件；

4、法定代表人身份证复印件；

5、法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人的无需提供）；

6、有关专业技术能力、资质证明材料复印件；

7、电子邮箱、联系人、联系电话。

8、报价一览表（按服务要求列出的货物单价及总报价、并提供材料检测报告）；

二、服务要求：

施工方需先垫资。竣工验收合格及竣工资料（含决算书）送学校项目主管单位后一个月内支付合同价款的50%，工程结算完后，付至结算价款的97%，剩余3%为质保金，质保期满1年后在国家规定的时间内一次性无息付清。

三、报价收件人：黄老师：15270888289

查看现场联系人：邹老师 联系电话：18970828220

以上材料均需加盖公章；材料要齐全，如需邮寄、快递方式送件的，邮件包裹内部必须还要有密封的独立包装，且密封袋上要标注项目名称。否则报名报价无效。恶意报价放弃的单位，一次将3个月不能参与报价，两次将6个月不能参与报价，三次将从此不能参与报价。

工程项目报价清单

报价单位（盖章）：时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 修缮内容简要说明 | 主材 | 辅材 | 工程量 | 型号规格 | 品牌 | 国家标准 | 环保标准 | 单价 | 金额 | 人工费 | 小计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

江西师范大学资产与后勤管理处

2024年12月30日